附件1

锅炉水质检测及特种设备作业人员实操考核耗材

购置清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **控制单价 (元)** | **合计** |
|  | 棕色滴瓶 | 30mL | 10个 | 20 | 200 |
|  | 酚酞溶液 | 1% 100mL | 2瓶 | 60 | 120 |
|  | 溴甲酚绿-甲基红指示剂 | 100 mL | 2瓶 | 50 | 100 |
|  | 铬酸钾指示剂 | 0.1mol/L  100 mL | 2瓶 | 80 | 160 |
|  | 甲基橙指示剂 | 1g/L 100 mL | 2瓶 | 60 | 120 |
|  | 铬黑T指示剂 | 0.5% 100mL | 2瓶 | 60 | 120 |
|  | 淀粉指示剂 | 10g/L 100mL | 2瓶 | 50 | 100 |
|  | 浓盐酸 | 36.0～38.0% 500mL | 1瓶 | 40 | 40 |
|  | 浓硫酸 | 95.0～98.0%  500mL | 1瓶 | 50 | 50 |
|  | 氢氧化钠 | ≥96.0% 500g | 1瓶 | 40 | 40 |
|  | 氨-氯化铵缓冲液 | pH≈10 500mL | 1瓶 | 50 | 50 |
|  | 无水乙醇 | ≥99.7% 500ML | 10瓶 | 25 | 250 |
|  | [邻苯二甲酸氢钾](https://www.reagent.com.cn/goodsDetail/aa4b3c742fe04208b2202db37b43b743" \t "_blank ) | 基准 50g | 2瓶 | 50 | 100 |
|  | 草酸钠 | 基准100g | 1瓶 | 80 | 80 |
|  | 碘溶液 | 0.1mol 50mL | 1瓶 | 80 | 80 |
|  | 硫代硫酸钠 | 无水 [500g](https://www.reagent.com.cn/goodsDetail/cbff32632c7b41e98586d9975dfa337c" \t "_blank ) | 1瓶 | 50 | 50 |
|  | 碳酸钠 | 无500g | 1瓶 | 30 | 30 |
|  | 碘化钾 | AR 500g | 1瓶 | 150 | 150 |
|  | [氧化锌](https://www.reagent.com.cn/goodsDetail/dcc62e99b0504910bd0f931d45e157c4" \t "_blank ) | ≥99.0% 500g | 1瓶 | 60 | 60 |
|  | 氨水（氢氧化铵） | 25～28% 500mL | 1瓶 | 40 | 40 |
|  | 高锰酸钾 | ≥99.0% 500g | 1瓶 | 100 | 100 |
|  | 磨口三角烧瓶 | 250mL | 1个 | 50 | 50 |
|  | 直形干燥管 | 24# | 1个 | 30 | 30 |
|  | 三角烧瓶刷 | 250mL | 2个 | 8 | 16 |
|  | 烧杯刷 | 250mL 2个  1000mL 2个 | 4个 | 10 | 40 |
|  | 烧杯 | 50ML | 2个 | 10 | 120 |
| 250mL | 2个 | 15 |
| 500mL | 2个 | 20 |
| 2000mL | 1个 | 30 |
|  | 称量纸 | 100\*100mm  500/包 | 2包 | 40 | 80 |
|  | 一次性无粉乳胶手套 | 100只/盒 | 1盒 | 150 | 150 |
|  | 不锈钢药匙 | 12.5cm  单头 | 2个 | 10 | 20 |
|  | 量筒 | 50ML | 1个 | 20 | 90 |
|  | 100mL | 1个 | 30 |
|  | 250mL | 1个 | 40 |
|  | 坩埚式过滤器 | G4  40mL | 2个 | 30 | 60 |
|  | 碘量瓶 | 250mL | 1个 | 40 | 40 |
|  | 胶帽滴瓶 | 125mL | 8个 | 10 | 80 |
|  | 平底蒸发皿 | 150mL | 1个 | 40 | 40 |
|  | 电热数显恒温水浴锅 | 双孔  室温至99.9℃  恒温分辨率0.1℃  有定时功能  工作室尺寸：≥300\*150\*140mm | 1台 | 500 | 500 |
|  | 溶解氧测量模块OptiOx | 梅特勒 | 1个 | 1480 | 1480 |
|  | 指挥旗 | 旗面：约36∗32cm，旗把：约45cm  旗面采用棉质，色彩鲜艳，不易褪色；旗杆为不锈钢  红、黄、白、绿各1面 | 4面 | 30 | 120 |
|  | 口哨 | 钢材，高分贝，声音响亮 | 2个 | 20 | 40 |
|  | 安全标志 | 长∗宽：15∗20cm，厚度1mm，PVC板，色彩鲜艳，不易褪色，含《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008)中所有共103个安全标志 | 103个 | 8 | 824 |
|  | 钳形电流表 | 优利德高精度钳形表，具有交直流测量，电阻测量，电容测试，VFC测量等功能 | 2个 | 380 | 760 |
|  | 钢卷尺 | 3m | 1个 | 13 | 13 |
| **合计** | 6593元 | | | | |